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lp
	Wyszczególnienie asortymentu
	



JM
	ZAPOTRZEBOWANIE ZADEKLAROWANE
(ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE)

	
	

PARAMETRY / OPIS WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO





średnica
	WYPEŁNIA WYKONAWCA – ASORTYMENT OFEROWANY, TAK/NIE/RZECZYWISTE PARAMETRY/NAZWA
PRODUCENTA
	
	


ILOŚĆ
	

CENA NETTO
	WARTOŚĆ BRUTTO (7)
powiększona o należny podatek VAT

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	1
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	315
	
	szt
	1
	
	

	2
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	315
	
	szt
	1
	
	

	3
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	250
	
	szt
	1
	
	

	4
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	250
	
	szt
	1
	
	

	5
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	200
	
	szt
	1
	
	

	6
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	200
	
	szt
	1
	
	

	7
	Rura PVC Lita SN 8 L=1000
	200
	
	szt
	1
	
	

	8
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	160
	
	szt
	1
	
	

	9
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	160
	
	szt
	1
	
	

	10
	Rura PVC Lita SN 8 L=1000
	160
	
	szt
	1
	
	

	11
	Rura PVC Lita SN 8 L=500
	160
	
	szt
	1
	
	

	12
	Nasuwka PVC-U
	315
	
	szt
	1
	
	

	13
	Nasuwka PVC-U
	250
	
	szt
	1
	
	

	14
	Nasuwka PVC-U
	200
	
	szt
	1
	
	

	15
	Nasuwka PVC-U
	160
	
	szt
	1
	
	

	16
	Trójnik PVC 315/315/45
	315/315
	
	szt
	1
	
	

	17
	Trójnik PVC 315/315/87
	315/315
	
	szt
	1
	
	

	18
	Trójnik PVC 200/200/45
	200/200
	
	szt
	1
	
	

	19
	Trójnik PVC 200/200/87
	200/200
	
	szt
	1
	
	

	20
	Trójnik PVC 200/160/45
	200/160
	
	szt
	1
	
	

	21
	Trójnik PVC 200/160/87
	200/160
	
	szt
	1
	
	

	22
	Trójnik PVC 160/160/45
	160/160
	
	szt
	1
	
	

	23
	Trójnik PVC 160/160/87
	160/160
	
	szt
	1
	
	

	24
	Kolano PVC 15º
	315
	
	szt
	1
	
	

	25
	Kolano PVC 30º
	315
	
	szt
	1
	
	

	26
	Kolano PVC 45º
	315
	
	szt
	1
	
	

	27
	Kolano PVC 67º
	315
	
	szt
	1
	
	

	28
	Kolano PVC 90º
	315
	
	szt
	1
	
	

	29
	Kolano PVC 15º
	250
	
	szt
	1
	
	

	30
	Kolano PVC 30º
	250
	
	szt
	1
	
	

	31
	Kolano PVC 45º
	250
	
	szt
	1
	
	

	32
	Kolano PVC 67º
	250
	
	szt
	1
	
	

	33
	Kolano PVC 90º
	250
	
	szt
	1
	
	

	34
	Kolano PVC 15º
	200
	
	szt
	1
	
	

	35
	Kolano PVC 30º
	200
	
	szt
	1
	
	

	36
	Kolano PVC 45º
	200
	
	szt
	1
	
	

	37
	Kolano PVC 67º
	200
	
	szt
	1
	
	

	38
	Kolano PVC 90º
	200
	
	szt
	1
	
	

	39
	Kolano PVC 15º
	160
	
	szt
	1
	
	

	40
	Kolano PVC 30º
	160
	
	szt
	1
	
	

	41
	Kolano PVC 45º
	160
	
	szt
	1
	
	

	42
	Kolano PVC 67º
	160
	
	szt
	1
	
	

	43
	Kolano PVC 90º
	160
	
	szt
	1
	
	

	44
	Korek PVC
	315
	
	szt
	1
	
	

	45
	Korek PVC
	250
	
	szt
	1
	
	

	46
	Korek PVC
	200
	
	szt
	1
	
	

	47
	Korek PVC
	160
	
	szt
	1
	
	

	48
	Redukcja PVC
	315/250
	
	szt
	1
	
	

	49
	Redukcja PVC
	250/200
	
	szt
	1
	
	

	50
	Redukcja PVC
	200/160
	
	szt
	1
	
	

	51
	Redukcja PVC
	160/110
	
	szt
	1
	
	

	52
	Traper PVC-kamionka
	200
	
	szt
	1
	
	

	53
	Traper PVC-kamionka
	160
	
	szt
	1
	
	

	54
	Tuleja przejściowa przez beton krótka
	250
	
	szt
	1
	
	

	55
	Tuleja przejściowa przez beton krótka
	200
	
	szt
	1
	
	

	56
	Tuleja przejściowa przez beton krótka
	160
	
	szt
	1
	
	

	57
	Wkładka In situ do studni
	200
	
	szt
	1
	
	

	58
	Wkładka In situ do studni
	160
	
	szt
	1
	
	

	59
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=140
Pokrywa żeliwna*
	600
	
	szt
	1
	
	

	60
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=100
Pokrywa żeliwna*
	600
	
	szt
	1
	
	

	61
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=140, pokrywa żeliwno - betonowa*
	600
	
	szt
	1
	
	

	62
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=100
pokrywa żeliwno - betonowa*
	600
	
	szt
	1
	
	

	63
	Właz kanałowy C 250 (25t) H115
	600
	
	szt
	1
	
	

	64
	Wpust uliczny (40t) D400 z wkładką tłumiącą PUR
	X
	
	szt
	1
	
	

	65
	Stopnie złazowe
	X
	
	szt
	1
	
	

	66
	Kineta zbiorcza studni
	425/200
	
	szt
	1
	
	

	67
	Kineta zbiorcza studni
	425/160
	
	szt
	1
	
	

	68
	Kineta przelotowa studni
	425/200
	
	szt
	1
	
	

	69
	Kineta przelotowa studni
	425/160
	
	szt
	1
	
	

	70
	Rura trzonowa karbowana L=6000
	425
	
	szt
	1
	
	

	71
	Złączka uszczelka karbowana
	425
	
	szt
	1
	
	

	72
	Rura teleskopowa H=750
	425
	
	szt
	1
	
	

	73
	Właz do studni (40t)
	425
	
	szt
	1
	
	

	74
	Właz do studni (12,5t)
	425
	
	Op.
	1
	
	

	75
	Kineta zbiorcza studni
	400/200
	
	Op.
	1
	
	

	76
	Kineta zbiorcza studni
	400/160
	
	kpl
	1
	
	

	77
	Kineta przelotowa studni
	400/200
	
	kpl
	1
	
	

	78
	Kineta przelotowa studni
	400/160
	
	kpl
	1
	
	

	79
	Kineta zbiorcza studni
	315/200
	
	kpl
	1
	
	

	80
	Kineta zbiorcza studni
	315/160
	
	kpl
	1
	
	

	81
	Kineta przelotowa studni
	315/200
	
	szt
	1
	
	

	82
	Kineta przelotowa studni
	315/160
	
	szt
	1
	
	

	83
	Rura trzonowa karbowana L=6000
	400
	
	szt
	1
	
	

	84
	Rura trzonowa karbowana L=6000
	315
	
	szt
	1
	
	

	85
	Uszczelka manszetowa Dn315
	400/315
	
	szt
	1
	
	

	86
	Uszczelka manszetowa Dn315 do rury karbowanej Dn315
	315
	
	szt
	1
	
	

	87
	Rura teleskopowa Dn 315
	315
	
	szt
	1
	
	

	88
	Właz Dn 315 (40t)
	315
	
	szt
	1
	
	

	89
	Właz Dn 315 (12,5t)
	315
	
	szt
	1
	
	

	90
	Właz Dn 315 (5t)
	315
	
	Szt
	1
	
	

	91
	Krąg betonowy 1m z dnem
	1000
	
	szt
	1
	
	

	92
	Krąg betonowy 0,5m z dnem
	1000
	
	szt
	1
	
	

	93
	Krąg betonowy 1m przelot
	1000
	
	szt
	1
	
	

	94
	Krąg betonowy 0,5m przelot
	1000
	
	szt
	1
	
	

	95
	Krąg betonowy 0,25/0,3m przelot
	1000
	
	szt
	1
	
	

	96
	Zwężka betonowa 1000/600
	1000
	
	szt
	1
	
	

	97
	Pokrywa betonowa z otworem 600m
	1000
	
	szt
	1
	
	

	98
	Krąg betonowy 1m z dnem
	1200
	
	Szt
	1
	
	

	99
	Krąg betonowy 0,5m z dnem
	1200
	
	szt
	1
	
	

	100
	Krąg betonowy 1m przelot
	1200
	
	szt
	1
	
	

	101
	Krąg betonowy 0,5m przelot
	1200
	
	szt
	1
	
	

	102
	Krąg betonowy 0,25/0,3m przelot
	1200
	
	szt
	1
	
	

	103
	Zwężka betonowa 1200/600
	1200
	
	szt
	1
	
	

	104
	Pokrywa betonowa z otworem 600mm
	1200
	
	szt
	1
	
	

	105
	Zestaw odciążający (pokrywa z otworem + pierścień odciążający)
	1200
	
	szt
	1
	
	

	106
	Krąg betonowy z dnem
	1500
	
	Szt
	1
	
	

	107
	Krąg betonowy przelot
	1500
	
	szt
	1
	
	

	108
	Pokrywa betonowa z otworem 600mm
	1500
	
	szt
	1
	
	

	109
	Zestaw odciążający (pokrywa z otworem + pierścień odciążający)
	1500
	
	szt
	1
	
	

	110
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	315
	
	szt
	1
	
	

	111
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	250
	
	szt
	1
	
	

	112
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	200
	
	szt
	1
	
	

	113
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	160
	
	szt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ
	
	






*Wymagania dla włazów kanalizacyjnych (nie gorsze niż):
Opis parametrów technicznych włazów i pokryw

1.Właz kanałowy kl. D 400, bez wentylacji , z wkładką tłumiącą zwulkanizowaną  typu PUR na drogi  o bardzo ciężkim i ponadnormatywnym ruchu kołowym.

Wymogi i charakterystyka głównych parametrów
A.1  Pokrywa żeliwna
Materiał: –żeliwo z grafitem płytkowym (szare ) 
Średnica  zewnętrzna pokrywy : 680 mm ( DIN 19584) z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem
Głębokość  osadzenia pokrywy – min 50 mm (pkt.3.12 Rys.1 –PNEN 124:2000)
Szerokość podparcia pokrywy w  ramie min. 35 mm/ stronę (powierzchnia podparcia min.580 cm2)
-pokrywa wyposażona w 2- otwory w osi lub zagłębienia  do podnoszenia  kluczem.
A.2  Pokrywa z wypełnieniem betonowym
Materiał: –żeliwo z grafitem płytkowym (szare ) z wypełnieniem betonowym ,beton kl. C35/45-XF4
Średnica pokrywy : 680 mm ( DIN 19584) z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem
Głębokość osadzenia pokrywy – min 50 mm (pkt.3.12 Rys.1 –PNEN 124:2000)
-pokrywa wyposażona w 2- otwory  lub zagłębienia  do podnoszenia kluczem.

B. 1 Korpus BEGU
Materiał : żeliwo z grafitem sferoidalnym z połączeniem betonowym
Głębokość  osadzenia – min 50 mm (pkt.3.12 Rys.1 –PNEN 124:2000) 
Gniazdo korpusu wykonane pod zamontowanie pokrywy o średnicy 680 mm.
 Szerokość podparcia  w  korpusie  min. 35 mm/ stronę (powierzchnia podparcia min.580 cm2)
 Wysokość korpusu- 160 mm 
Zabezpieczenie antyobrotowe : 4 naby co 90 st.
Korpus bezkołnierzowy  o średnicy zewnętrznej  785 mm  bez kieszeni na osadnik
Powierzchnia kontaktowa korpusu z podłożem betonowym min. 1770  cm2
Korpus z wkładką tłumiącą PUR zwulkanizowaną (nieklejoną i niewtłaczaną) na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem a pokrywą. 

B.2 Korpus żeliwny
Materiał : żeliwo z grafitem sferoidalnym
Głębokość  osadzenia – min 50 mm (pkt.3.12 Rys.1 –PNEN 124:2000) 
Wysokość korpusu- 140 mm , lub 100 mm, Średnica zewnętrzna stopy korpusu -785 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe : 4 naby co 90 st.
Powierzchnia kontaktowa korpusu z podłożem betonowym min. 915 cm2
Korpus z wkładką tłumiącą PUR zwulkanizowaną (nie klejoną i nie wtłaczaną) na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem a pokrywą.

B.3 Korpus samopoziomujący
Materiał : żeliwo z grafitem sferoidalnym
Średnica zewnętrzna korpusu : 800 mm
Średnica gniazda pod pokrywę : 686 mm
Szerokość podparcia pokrywy w korpusie  min. 35 mm/ stronę (powierzchnia podparcia min.580 cm2)
Powierzchnia kontaktu korpusu z nawierzchnią asfaltową : 1170 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe : 4 naby co 90 st.
Korpus z wkładką tłumiącą PUR zwulkanizowaną (nie klejoną i nie wtłaczaną) na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem a pokrywą. 

Adapter betonowy do regulacji, pierścień prowadzący:
Standardowe pierścienie betonowe do regulacji włazów o średnicy zew. 865 mm i średnicy wew. 625 mm.
Wysokość pierścieni 80, 100,120 mm



*Wymagania dla kręgów betonowych (nie gorsze niż):
[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie]

*Wymagania dla rur PVC-U (nie gorsze niż):

[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie]








[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie]
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Załącznik Nr 1
Szczegółowy opis zamówienia
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ILOŚĆ

	
	

PARAMETRY / OPIS WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO

                       średnica
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	315
	szt
	1

	2
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	315
	szt
	1

	3
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	250
	szt
	1

	4
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	250
	szt
	1

	5
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	200
	szt
	1

	6
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	200
	szt
	1

	7
	Rura PVC Lita SN 8 L=1000
	200
	szt
	1

	8
	Rura PVC Lita SN 8 L=3000
	160
	szt
	1

	9
	Rura PVC Lita SN 8 L=2000
	160
	szt
	1

	10
	Rura PVC Lita SN 8 L=1000
	160
	szt
	1

	11
	Rura PVC Lita SN 8 L=500
	160
	szt
	1

	12
	Nasuwka PVC-U
	315
	szt
	1

	13
	Nasuwka PVC-U
	250
	szt
	1

	14
	Nasuwka PVC-U
	200
	szt
	1

	15
	Nasuwka PVC-U
	160
	szt
	1

	16
	Trójnik PVC 315/315/45
	315/315
	szt
	1

	17
	Trójnik PVC 315/315/87
	315/315
	szt
	1

	18
	Trójnik PVC 200/200/45
	200/200
	szt
	1

	19
	Trójnik PVC 200/200/87
	200/200
	szt
	1

	20
	Trójnik PVC 200/160/45
	200/160
	szt
	1

	21
	Trójnik PVC 200/160/87
	200/160
	szt
	1

	22
	Trójnik PVC 160/160/45
	160/160
	szt
	1

	23
	Trójnik PVC 160/160/87
	160/160
	szt
	1

	24
	Kolano PVC 15º
	315
	szt
	1

	25
	Kolano PVC 30º
	315
	szt
	1

	26
	Kolano PVC 45º
	315
	szt
	1

	27
	Kolano PVC 67º
	315
	szt
	1

	28
	Kolano PVC 90º
	315
	szt
	1

	29
	Kolano PVC 15º
	250
	szt
	1

	30
	Kolano PVC 30º
	250
	szt
	1

	31
	Kolano PVC 45º
	250
	szt
	1

	32
	Kolano PVC 67º
	250
	szt
	1

	33
	Kolano PVC 90º
	250
	szt
	1

	34
	Kolano PVC 15º
	200
	szt
	1

	35
	Kolano PVC 30º
	200
	szt
	1

	36
	Kolano PVC 45º
	200
	szt
	1

	37
	Kolano PVC 67º
	200
	szt
	1

	38
	Kolano PVC 90º
	200
	szt
	1

	39
	Kolano PVC 15º
	160
	szt
	1

	40
	Kolano PVC 30º
	160
	szt
	1

	41
	Kolano PVC 45º
	160
	szt
	1

	42
	Kolano PVC 67º
	160
	szt
	1

	43
	Kolano PVC 90º
	160
	szt
	1

	44
	Korek PVC
	315
	szt
	1

	45
	Korek PVC
	250
	szt
	1

	46
	Korek PVC
	200
	szt
	1

	47
	Korek PVC
	160
	szt
	1

	48
	Redukcja PVC
	315/250
	szt
	1

	49
	Redukcja PVC
	250/200
	szt
	1

	50
	Redukcja PVC
	200/160
	szt
	1

	51
	Redukcja PVC
	160/110
	szt
	1

	52
	Traper PVC-kamionka
	200
	szt
	1

	53
	Traper PVC-kamionka
	160
	szt
	1

	54
	Tuleja przejściowa przez beton krótka
	250
	szt
	1

	55
	Tuleja przejściowa przez beton krótka
	200
	szt
	1

	56
	Tuleja przejściowa przez beton krótka
	160
	szt
	1

	57
	Wkładka In situ do studni
	200
	szt
	1

	58
	Wkładka In situ do studni
	160
	szt
	1

	59
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=140
Pokrywa żeliwna*
	600
	szt
	1

	60
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=100
Pokrywa żeliwna*
	600
	szt
	1

	61
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=140, pokrywa żeliwno - betonowa*
	600
	szt
	1

	62
	Właz Kanałowy D 400 (40t) H=100
pokrywa żeliwno - betonowa*
	600
	szt
	1

	63
	Właz kanałowy C 250 (25t) H115
	600
	szt
	1

	64
	Wpust uliczny (40t) D400 z wkładką tłumiącą PUR
	X
	szt
	1

	65
	Stopnie złazowe
	X
	szt
	1

	66
	Kineta zbiorcza studni
	425/200
	szt
	1

	67
	Kineta zbiorcza studni
	425/160
	szt
	1

	68
	Kineta przelotowa studni
	425/200
	szt
	1

	69
	Kineta przelotowa studni
	425/160
	szt
	1

	70
	Rura trzonowa karbowana L=6000
	425
	szt
	1

	71
	Złączka uszczelka karbowana
	425
	szt
	1

	72
	Rura teleskopowa H=750
	425
	szt
	1

	73
	Właz do studni (40t)
	425
	szt
	1

	74
	Właz do studni (12,5t)
	425
	Op.
	1

	75
	Kineta zbiorcza studni
	400/200
	Op.
	1

	76
	Kineta zbiorcza studni
	400/160
	kpl
	1

	77
	Kineta przelotowa studni
	400/200
	kpl
	1

	78
	Kineta przelotowa studni
	400/160
	kpl
	1

	79
	Kineta zbiorcza studni
	315/200
	kpl
	1

	80
	Kineta zbiorcza studni
	315/160
	kpl
	1

	81
	Kineta przelotowa studni
	315/200
	szt
	1

	82
	Kineta przelotowa studni
	315/160
	szt
	1

	83
	Rura trzonowa karbowana L=6000
	400
	szt
	1

	84
	Rura trzonowa karbowana L=6000
	315
	szt
	1

	85
	Uszczelka manszetowa Dn315
	400/315
	szt
	1

	86
	Uszczelka manszetowa Dn315 do rury karbowanej Dn315
	315
	szt
	1

	87
	Rura teleskopowa Dn 315
	315
	szt
	1

	88
	Właz Dn 315 (40t)
	315
	szt
	1

	89
	Właz Dn 315 (12,5t)
	315
	szt
	1

	90
	Właz Dn 315 (5t)
	315
	Szt
	1

	91
	Krąg betonowy 1m z dnem
	1000
	szt
	1

	92
	Krąg betonowy 0,5m z dnem
	1000
	szt
	1

	93
	Krąg betonowy 1m przelot
	1000
	szt
	1

	94
	Krąg betonowy 0,5m przelot
	1000
	szt
	1

	95
	Krąg betonowy 0,25/0,3m przelot
	1000
	szt
	1

	96
	Zwężka betonowa 1000/600
	1000
	szt
	1

	97
	Pokrywa betonowa z otworem 600m
	1000
	szt
	1

	98
	Krąg betonowy 1m z dnem
	1200
	Szt
	1

	99
	Krąg betonowy 0,5m z dnem
	1200
	szt
	1

	100
	Krąg betonowy 1m przelot
	1200
	szt
	1

	101
	Krąg betonowy 0,5m przelot
	1200
	szt
	1

	102
	Krąg betonowy 0,25/0,3m przelot
	1200
	szt
	1

	103
	Zwężka betonowa 1200/600
	1200
	szt
	1

	104
	Pokrywa betonowa z otworem 600mm
	1200
	szt
	1

	105
	Zestaw odciążający (pokrywa z otworem + pierścień odciążający)
	1200
	szt
	1

	106
	Krąg betonowy z dnem
	1500
	Szt
	1

	107
	Krąg betonowy przelot
	1500
	szt
	1

	108
	Pokrywa betonowa z otworem 600mm
	1500
	szt
	1

	109
	Zestaw odciążający (pokrywa z otworem + pierścień odciążający)
	1500
	szt
	1

	110
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	315
	szt
	1

	111
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	250
	szt
	1

	112
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	200
	szt
	1

	113
	Owiercenie otworów w kręgach betonowych, przejście szczelne – 1 szt.
	160
	szt
	1
































OFERTA

Załącznik nr 2 (wzór formularza oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY KANALIZACYJNEJ
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI I BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH


1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
2. WYKONAWCA:

	Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

	Nazwa Wykonawcy
	Dane Wykonawcy

	
	
Adres
	

	
	
Numer NIP
	

	
	
REGON
	

	
	
KRS/CEiDG
	

	usunąć/ dodać wiersze dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeśli niniejsza oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze powinny zostać usunięte).



3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
	Imię i nazwisko
	

	Adres korespondencyjny
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	



4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1) Oferuję(-my)* wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami określonymi w SIWZ, w zakresie podstawowego zakresu zamówienia, za następującą cenę ryczałtową brutto:

	Brutto:
…	PLN
(suma kolumny (8) z Formularza cenowego)
	
słownie: ……………………………………………………………………………………

	Netto:
…	PLN
(suma kolumny (7) z Formularza cenowego)
	
słownie: ………………………………………………………………………………….…



2) Oświadczam, że przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności z normami oraz aktualnymi wymaganiami odpowiednich dyrektyw i rozporządzeń.
3) Oświadczam, że powyższa cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4) Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) Oświadczam, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Udzielę następującej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, na okres	miesięcy (minimum 12
miesięcy), licząc od daty dostawy.

7) Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SIWZ.
8) Składam niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas)*,
9) Nie uczestniczę* jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
10) Oświadczam*, że (żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane)*

	
L.p
	
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	
	
	
	



11) Oświadczam(-y)*, że zamierzamy zrealizować zamówienie: osobiście*  /  przy udziale podwykonawcy/ów:.................................................................................................................
w następującym zakresie	*
(nazwa* powierzonych/powierzonej* części)
przy udziale firmy.................................................................................................................
(nazwa* firmy*)
na której/ych* zasoby powołujemy się, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w następującym zakresie ………………………………………………….	*.
(nazwa* powierzonej* części)
12) Załącznikami do niniejszej oferty są:
...................................................................................................................................................
Oferta sporządzona jest na………..	ponumerowanych stronach. Wykonawca jest małym*/średnim* przedsiębiorcą


....................................................
(Miejscowość, data)



...........................................................................
pieczęć imienna i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


* - niepotrzebne skreślić/usunąć
** - dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

Załącznik nr 3 do SWZ (wzór)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY KANALIZACYJNEJ
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI I BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH

	Nazwa Wykonawcy
	Dane Wykonawcy

	
	Adres
	

	
	Numer NIP
	

	
	REGON
	

	
	KRS/CEiDG
	



reprezentowany przez: ...................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
 Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu.

………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.


………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………....................................w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.


………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy





OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.


………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
* - niepotrzebne skreślić/usunąć

Załącznik Nr 4 (wzór)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane do oferty
[bookmark: _Hlk175823932]DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY KANALIZACYJNEJ
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI I BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH
WYKONAWCA:
	Nazwa Wykonawcy
	Dane Wykonawcy

	
	Adres
	

	
	Numer NIP
	

	
	REGON
	

	
	KRS/CEiDG
	



reprezentowany przez: ...................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu.

………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.


………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje:

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów Rozdziału IV pkt.3 SWZ


………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.


………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału IV pkt.3 SIWZ (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych). Jednocześnie oświadczam,	że	w	związku	z	w okolicznością,	podjąłem	następujące	środki	naprawcze:…………………………………………..

………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.

………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:


Oświadczam,	że	w	stosunku	do	następującego	podmiotu,	na	którego	zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.


………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.


………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy





Załącznik nr 5 wzór

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

WYKONAWCA:

	Nazwa Wykonawcy
	Dane Wykonawcy

	
	Adres
	

	
	Numer NIP
	

	
	REGON
	

	
	KRS/CEiDG
	




reprezentowany przez: ...................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


[bookmark: _Hlk175824624]DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY KANALIZACYJNEJ
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI I BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH
	oświadczam że:	

nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018.798)

należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018.798) w skład której wchodzą następujące podmioty:

1 ………………………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………
4 ………………………………………………………………………………………………………………………*
(podać nazwy i adresy podmiotów)




………………………………….……. (miejscowość), dnia	r.





………….…………………………………................
pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy





* - niepotrzebne skreślić/usunąć

Załącznik Nr 7 do SWZ

........................................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY KANALIZACYJNEJ
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI I BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH
przedkładamy wykaz wykonanych dostaw / wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

	
Lp.
	
Przedmiot
	
Wartość
	Daty wykonania
	
Nazwa Odbiorcy

	
	
	
	rozpoczęcia (dzień,
miesiąc, rok)
	zakończenia (dzień,
miesiąc, rok)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Do wykazu załączamy ……… szt. dokumentów potwierdzających, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie


Miejscowość ...................................data: ..............................


……………………………..…………………………………

Pieczęci i podpisy osób upoważnionych

Załącznik Nr 6 do SWZ – wzór UMOWY

UMOWA NR……………………………….

zawarta dnia	2024 r. w Lidzbarku Warmińskim, pomiędzy :
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 18; 11-100 Lidzbark Warmiński, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000092536, NIP: 743-000-50-21, kapitał zakładowy: 1.135.000,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez: …………………………………………….
a:
............................................................................................,  adres:	,
zarejestrowaną w................, NIP ............................, Regon	, zwaną dalej Wykonawcą
Reprezentowaną przez : .......................................... .

W wyniku przeprowadzonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy przyjętego Zarządzeniem Nr 2/2022 Prezesa Zarządu PWiK w sprawie określenia zasad postępowania dla zamówień sektorowych, następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1) Na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, z dnia: ……………. r. oraz decyzji Zamawiającego o jej przyjęciu, Wykonawca zobowiązuje się do: sprzedaży i dostarczenia materiałów branży wodociągowej na potrzeby eksploatacji sieci, wg parametrów podanych w SWZ i jej załącznikach, ofercie i formularzu cenowym, w ilościach podanych w SWZ .
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, Załączniki do SWZ oraz oferta wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
3) Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
§2. Terminy i warunki wykonania umowy
1) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
a) Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, posiada wymagane parametry techniczne, znajduję się w stanie nieuszkodzonym – jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych
3) Wykonawca oświadcza, że:

a) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, posiada wymagane parametry techniczne, znajduje się w stanie nieuszkodzonym – jest sprawny technicznie, spełnia wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych,
b) jest oznakowany i posiada deklarację zgodności producenta, wyrobu z normami opisanymi w SIWZ i certyfikat,
4) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Lidzbark Warmiński, w terminie…………	roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5) Przedmiot zamówienia Wykonawca przywiezie na wskazane przez Zamawiającego miejsce, na terenie miasta Lidzbark Warmiński, własnym kosztem i transportem, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00.
6) Osoba wskazana przez Wykonawcę do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy:………………………,telefon:…………, poczta elektroniczna: ………………….. .
7) Wynagrodzenie za każdorazowo dostarczone towary będzie rozliczane zgodnie z § 3 umowy.
8) Koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
9) Maksymalny okres na jaki umowa zostaje zawarta: nie dłużej niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

§3. Rozliczenia I płatności
1. Ceny jednostkowe zostały określone w Ofercie i są stałe przez cały okres trwania niniejszej umowy, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w §6 ust.4.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, w zakresie podstawowym:
kwota netto – ……….. PLN (słownie: ………………………….), należny podatek VAT …….. %, tj. …………. PLN (słownie	),
kwota brutto – …………… PLN (słownie………………………………………….	),
3. Kwoty, o których mowa w pkt.2 zaspokajają wszelkie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.
4. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie kwota wynikającą z pomnożenia ilości zakupionego towaru przez cenę jednostkową zgodnie z oferta.
5. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
6. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .
7. Wykonawcy od faktury niezapłaconej w terminie określonym zgodnie z ust. 5 przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

§4. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonych produktów w celu przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy.
2. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, że dostarczone produkty odpowiadają wymogom zawartym w SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania zawartego w ust. 2 i ust.7, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu zastępczego na koszt Wykonawcy.
4. Dokonanie odbioru produktów zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi.
5. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie produkty posiadają aktualne atesty dopuszczające do stosowania zgodnie z przeznaczeniem według prawa polskiego.
6. Gwarancja na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od dnia przekazania przedmiotowego asortymentu zamawiającemu.
7. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy, zgłoszone w formie reklamacji, po uznaniu reklamacji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez zamawiającego
8. W okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przy czym Wykonawca przystąpi do usunięcia wad lub wymiany niezwłocznie po wezwaniu go przez Zamawiającego na piśmie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub wymianie.
9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) lub dokonywał wymiany w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.
10. W przypadku braku usunięcia wad, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wymiany wadliwej rzeczy na wolną od wad.
11. Usunięcie wady (usterki) lub wymiana będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub wymianie.
12. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami / fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawieni szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści.
13. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej.

14. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) lub nie dokona wymiany w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
15. Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne.
16. Zamawiający	zobowiązuje	się	dotrzymywać	warunków	eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
17. Realizacja gwarancji następuje w miejscu montażu, a w przypadku konieczności ich transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy.
18. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji ma on prawo realizować uprawnienia wynikające z rękojmi na zasadach określonych w KC.

§5. Odszkodowania i kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (nieterminową dostawę): w wysokości 150,00  zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
b) 150 zł  za nie dostarczenie elementu przedmiotu zamówienia wolnego od wad – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki.
c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości pozostałej niezrealizowanej części umowy.
3. Dostarczenie produktów w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z umową, a także nie spełniających wymagań jakościowych, Zamawiający uważał będzie za nienależyte wykonanie umowy.
4. Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
5. Stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej a w szczególności poniesionych kosztów wymiany wadliwego towaru.
6. W przypadku wystąpienia z żądaniem zapłaty kary umownej Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej.

§6. Odstąpienie od umowy, zmiana umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić pisemnie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie aneksu, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nieprowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;
b) zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana: zmianą stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
5. Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania w przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z opcji przewidzianej w umowie.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wszczęcia likwidacji lub upadłości Wykonawcy,
b) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności,
c) Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w §5 ust.4,
d) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
7. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku zaległości Zamawiającego w zapłacie przekraczającej okres dłuższy niż 30 dni od dnia pisemnego wezwania do zapłaty.
§7. Przepisy szczególne
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik Nr 8 do SWZ




OŚWIADCZENIE
Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO




Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* :

DOSTAWA MATERIAŁÓW BRANŻY KANALIZACYJNEJ
NA POTRZEBY EKSPLOATACJI I BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH


.....................................................................
Data i (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)











1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreśleni
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5. Cechy geometryczne.

Srednica zewnetrzna rury lub ksztaitki DN/OD od 110 do 500
[mm].

zgodne z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 7.1

6. Wiasciwosci mechaniczne.

Sztywnos¢ obwodowa:
SN >2kN/m? dla rur SN2, SDR 51
SN 24kN/m? dla rur SN4, SDR 41
SN >8kN/m? dla rur SN8, SDR 34
SN >16kN/m? dla rur SN16, SDR 27,6

zgodne z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 8.

7. Odpornos¢ na uderzenia (metoda
spadajacego cigzarka) dla rur.
Udarno$¢ w temperaturze 0°C.

TIR <10 %, rura chiodzona w powietrzu, masa ciezarka typ
D90, zalezna od dim max, wysokos¢ spadku h=2000 mm.

zgodne z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 8.1.1.2

8. Temperatura migknienia wedtug
Vicata (VST).

VST 279 °C dla rur i VST 2 77 °C * dla ksztaltek,

zgodnie z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 9.19.2

9. Skurcz wzdtuzny.

<5 %. Na rurach nie powinny pojawic si¢ pecherze ani
pekniecia. Temperatura badania 150 °C

Czas zanurzenia dla

©<4mm-30min

4mm < e <16 mm - 60 min

&> 16 mm - 120 min

zgodnie z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 9.1

10. Zmiany w wyniku
ogrzewania tylko dla ksztattek.

Temperatura badania zalezna od grubosci scianki ksztattki
Temperatura badania 150 °C

Czas ogrzewania dla:

e <10 mm - 30 min

©> 10 mm - 60 min,

zgodnie PN-EN 1401~
1:2019-07, pkt 9.2

11. Szczelnos¢ potaczen.

Brak przecieku. Szczelnos¢ potaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajacym przy cisnieniu 0,5 bara.

zgodna z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 10.

12. Wskaznik pefzania

<20

Zalacznik B3 wg PN-EN
1401-1:2019-07.
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13. Odporno$¢ chemiczna.

Systemy przewod6w rurowych z PVC-U sa odporne, w
szerokim zakresie odczynu pH, na korozje spowodowana,
dziataniem wody, takiej jak Scieki komunalne, wody
deszczowe, wody powierzchniowe, jak | wody gruntowe. W
przypadku system6w przewodéw rurowych zgodnych z EN
1401 przeznaczonych do przesylania chemicznie
zanieczyszczonych Sciekow, takich jak Scieki przemystowe,
nalezy uwzglednic ich odpornosé chemiczna i temperaturowa,
Informacje dotyczace odpornosci chemicznej materiatu PVC-U
podano w ISO/TR 10358:1993.

Zalacznik B.4 wg PN-EN
1401-1:2019-07.

14. Odpornos$¢ na Scieranie.

Rury i ksztaltki zgodne z EN 295-3 sg odporne na Scieranie. W
szczegolnych przypadkach Scieralnos¢ mozna oznacza¢
zgodnie z metoda badania podana w EN 295-3

Zalacznik B.5 wg PN-EN
1401-1:2019-07.

15. Chropowato$¢ hydrauliczna.

Zgodnie z PKN-CEN/TS 15223:2017, wewnetrzne
powierzchnie rur i ksztaltek sa gtadkie hydraulicznie
Konstrukcja potaczeri i ksztaitek zapewnia osiaganie dobrych
parametrow hydraulicznych. Wartos¢ bezwzglednego
wspoiczynnika chropowatosci dla rur produkcji PROFIL
wynosi

dia dn < 100 mm k=0,01 mm,

dla dn 2100 mm k=0,05 mm.

Wspotczynniki chropowatosci (uwzgledniajace straty cisnienia
poprzez opor tarcia powierzchni rury w czasie przeplywu
turbulentnego) przyjeto dla przewodéw z PVC-U z bocznymi
doplywami i studzienkami rewizyjnymi k=0,4mm (0,0004m),
natomiast dla przewodéw tranzytowych bez doplywow lecz z
mata iloscia studzienek przelotowych k=0,25mm (0,00025m).

Zalacznik B.6 wg PN-EN
1401-1:2019-07.
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8.Deklarowane whasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie C40/50
Stopieri mrozoodpornosci betonu w wodzie F150
Stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze F50
chlorku sodu NaCl

Stopieri wodoprzepuszczalnosci betonu w12
Nasigkliwo$¢ betonu <4%

Wytrzymato$¢ na zgniatanie betonowych elementéw
komory roboczej (kregéw),
obciazenie niszczace

> 30 kN/m — studzienki
ECO-MAC

240 KN/m — studzienki
MAC

Zamocowanie stopni ztazowych:

- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- trwate ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

- pozioma siat wyrywajgca wynoszaca 5 kN

<5mm

<1mm

Brak uszkodzeri

Wodoszczelno$¢ badana po wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar w czasie 15 min dla:

- pojedynczych elementéw pionowych

- zestawu elementéw potaczonych ztacza miedzy
elementem studzienki a przytaczona rurg lub ksztattka

Brak przeciekdw i
nieszczelno$ci podczas
badania

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM
- KOT 2018/0208/WYDANIE 1

Krajowa Ocena Techniczna Nr IK—
KOT/2019/0081/WYDANIE 1





image2.png
8.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

1. Zawartos¢ PVC w masie rury lub
ksztattki.

Zawarto$¢ PVC w masie rury, co najmniej 80 % masy rur i
85 % masy ksztattek wiryskiwanych.

Zgodne z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 5.1

2. Wytrzymato$¢ na cisnienie
wewnetrzne dla rur i ksztattek.

Brak uszkodzen w trakcie badania. Badanie materiatu rury lub
ksztaitki wykonywane na probce w postaci rury.

zgodna z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 5.3 5.4

3. Wyglad zewnetrzny.

Widoczne powierzchnie rur i ksztaltek sa gladkie, czyste i
pozbawione zarysowar, widocznych zanieczyszczeri lub
poréw i jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzehni.
Korice rur i ksztaitek obciete réwno i prostopadie do ich osi w
strefie ciecia.

Zgodny z PN-EN 1401~
1:2019-07, pkt 6.1

4. Barwa.

Rury i ksztaltki sa wybarwione w calym przekroju cianki.
Barwa jest pomarariczowo-brazowa (w przyblizeniu RAL

zgodna z PN-EN 1401-
1:2019-07, pkt 6.2.





